	Tedd TCC-9134

	

Краткое описание:
Роботизированная купольная видеокамера наблюдения : цветная/черно-белая, дневной/ночной режимы, 1/4" Sony ExView, 450 ТВЛ, 0.7/0.01 люкс [F1.4], 216xZoom, сигнал/шум >48 дБ, RS-485, 240 предустановок, 24В AC, -40 … +50 ºС 

Фирма: Tedd Electronics 
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	360 Vision VDE-18CMP01

	Краткое описание:
Роботизированная купольная видеокамера наблюдения : цветная/черно-белая, дневной/ночной режимы, 1/3" Sony ExView, 480 ТВЛ, 0.13/0.01 люкс [F1.2], 216xZoom, сигнал/шум >50 дБ, RS-485 / Коакс., 360 предустановок, 24В AC, -40 … +50 ºС 

Фирма: 360 Vision Technology 


	[image: image2.png]





	Panasonic WV-CF250

	

Краткое описание:
Роботизированная купольная видеокамера наблюдения : цветная, 1/3", 480 ТВЛ, 5.0 люкс [F2.0], встроенный варифокальный объектив 3.2~6.4 мм, автоматический баланс белого, экранное меню, Сигнал/Шум >50 дБ, 220В AC, Ø121х144 мм 

Фирма: Panasonic 
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	Panasonic WV-CS850

	

Краткое описание:
Роботизированная купольная видеокамера наблюдения : цветная/черно-белая, дневной/ночной режимы, 1/4", 570 ТВЛ, 0.06 люкс [F1.6], 220xZoom, КЗС, детектор движения, Сигнал/Шум >50 дБ, RS-485, 64 предустановки, 220В AC, Ø120х191 мм 

Фирма: Panasonic 
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	Videotec DBH24K1F025

	

Краткое описание:
Термокожух - купол: дымчатый/прозрачный, пластиковый, обогреватель на 40Вт, ø330х330х365мм, IP65, предназначен для видеокамеры Panasonic WV-CS850 

Фирма: Videotec
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	Videotec DBH01

	

Краткое описание:
Кронштейн для установки купольного термокожуха: настенный, металлический, внутренний канал для кабеля, нагрузка до 25кг, 440мм 

Фирма: Videotec 
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	Videotec DBH04

	

Краткое описание:
Кронштейн для установки купольного термокожуха: настенный, металлический, внутренний канал для кабеля, нагрузка до 25кг, 356мм 

Фирма: Videotec 
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	Videotec DBH03

	

Краткое описание:
Кронштейн для установки купольного термокожуха: потолочный, металлический, внутренний канал для кабеля, нагрузка до 25кг, 922мм 

Фирма: Videotec 
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	Videotec WCW

	Краткое описание:
Адаптер для крепления кронштейна : угловой, сталь, совместим с кронштейнами Videotec WBJ, PTAC, WBM, WBOV 

Фирма: Videotec 


	[image: image9.png]





	Videotec PTCC

	Краткое описание:
Адаптер для крепления на столб : алюминий, крепежные элементы из нержавеющей стали, совместим с кронштейном Videotec PTBC 

Фирма: Videotec 
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	Videotec DPTCH

	Краткое описание:
Крепёжный адаптер: крепление на столб D80-150мм, алюминиевый. Для кронштейнов Videotec DBH01 / Videotec DBH04 

Фирма: Videotec 


	[image: image11.png]





	Videotec WSFP

	Краткое описание:
Адаптер для крепления на столб : алюминий, крепежные элементы из нержавеющей стали, нагрузка до 30кг, совместим с кронштейнами Videotec WBJ, PTAC, WBM, WBOV 

Фирма: Videotec 
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	Videotec DCWGH

	Краткое описание:
Адаптер для установки купольного термокожуха: крепление на угол, металлический 

Фирма: Videotec 
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